Содержание · Работа · Меню · Диск

## Управление разделами

Инструмент для просмотра, поиска разделов и открытия томов диска, а также для управления разделами на дисках с MBR-разметкой. Ознакомьтесь с предупреждением перед управлением разделами.

Управление разделами включает в себя операции для работы с найденными и повреждёнными разделами: восстановление удалённых, потерянных разделов, загрузочных секторов из копии и другие. Возможно управление разделами FAT (FAT12/16/32), NTFS, ExFAT и ExtFS (Ext2/3/4). Однако, только тома FAT и NTFS могут быть открыты и проверены на целостность. Разметка GPT поддерживается в режиме только чтения. Другие стили разметки (такие как Динамические диски) не поддерживаются, и разделы на таких дисках могут быть показаны как найденные.

При выборе параметра `найдено` происходит экспресс-поиск потерянных и удалённых разделов. Производится поиск разделов FAT/NTFS/ExFAT/ExtFS. Для более тщательного поиска необходимо использовать поиск NTFS или FAT. При открытии тома, найденного в процессе поиска NTFS/FAT, том добавляется в список найденных разделов диска и становится доступен для управления в окне "Разделы" (например, может быть вставлен в таблицу разделов, если найден загрузочный сектор).

Для предотвращения автоматического открытия диалога "Разделы" и запуска экспресс-поиска разделов необходимо отключить опцию `Показать разделы` при открытии диска или сборке массива.

Информационные опции:

- `найденные`: показать найденные разделы.
- `таблицы`: показать таблицы AMBR.
- `подробно`: вывести информацию из таблиц разделов и загрузочных секторов соответственно в несколько строк для каждого раздела.

`(A)` - признак активности (загрузочного) раздела (колонка `Разделы`).

`Индикаторы` - диагностические индикаторы тома (показывают наличие соответствующей структуры):

- `T` – таблица разделов;
- `E` – элемент таблицы разделов;
- `B` – загрузочный сектор тома;
- `C` – копия загрузочного сектора;
- `F` – MFT(0) для NTFS или Root для FAT (тестируется при открытии тома FAT);
- `f` – MFTMirr(0) для NTFS;
- `x` – соответствующая структура отсутствует или повреждена;
- `` – соответствующая структура не тестировалась.

Красным цветом выделяются ошибки в разметке.

### Диалог "Разделы" · команды

Внимание! Изменение разметки диска может привести к невозможности загрузки с диска, а также к недоступности некоторых разделов после применения. Никогда не изменяйте разметку на загрузочном или системном диске. Используйте альтернативный загрузочный диск или подключите диск в качестве дополнительного к другому компьютеру. Запустите программу с носителя, который не будет изменяться, и сохраните текущую разметку в файл на носитель, который не будет изменяться. После применения перезагрузите компьютер или переподключите съемный диск для вступления изменений в силу. Отмените работу системной утилиты `chkdsk` (нажатием любой клавиши) в случае автоматического запуска при загрузке, так как она может нанести непоправимый ущерб данным.

Кнопка `Меню` вызывает меню с полным списком операций, доступных для выделенного раздела.

Изменения в разметке записываются на диск только после нажатия на кнопку `Применить` (`Apply`) или с помощью команды меню Применить разметку.

#### Открыть том

Открыть том для просмотра и восстановления файлов.

#### Показать буквы томов

Показать буквы разделов, назначенные операционной системой.

#### Поиск FAT, NTFS в разделе

Поиск FAT, NTFS

#### Создать образ/клон

Вызвать диалог копирования секторов для создания образа или клонирования раздела.

#### Вставить раздел (Undelete)

Вставить найденный том как логический или основной раздел диска в текущую разметку. Лишние, ошибочные разделы могут мешать вставке, поэтому они должны быть предварительно удалены. Поностью неправильную разметку можно сбросить, применив команду Сигнатура загрузочного сектора к первому пункту списка разделов. Добавлять разделы следует последовательно от начала диска к концу. Можно вставить до 4-х разделов (в качестве основных), если между разделами нет промежутков.

#### Удалить раздел

Удалить существующий раздел диска или лишнюю таблицу разметки. Некоторые ошибки в разметке могут быть исправлены удалением и вставкой раздела.

#### Создать RAW раздел

Создать неотформатированный (RAW) раздел диска в неразмеченной области. При отсутствии ошибок в разметке диска для создания и удаления разделов рекомендуется использовать только штатные средства операционной системы.

#### Восстановить загрузочный сектор из копии (заменить)

Записать на место поврежденного загрузочного сектора раздела его копию.

#### Активность загрузочного раздела

Сброс или включение признака активности `(A)` загрузочного раздела.

#### Сигнатура загрузочного сектора (MBR On/Off)

Сброс или установка сигнатуры загрузочного сектора (`0xAA55`).

#### Отменить изменение разметки

Отменить все изменения в разметке и показать текущую разметку.

#### Загрузить разметку из файла

Загрузить разметку из файла. Команда `Применить` записывает загруженную разметку на текущий диск.

#### Сохранить текущую разметку в файл

Сохранить текущую разметку в файл для возможности последующего восстановления разметки. Если разметка на диске отсутствует (в первой строке списка разделов нет индикатора `T`), то не следует пытаться сохранять разметку.

#### Применить разметку

Записать на диск измененную разметку. Перед записью предлагается сохранение резервной копии текущей разметки в файл.