Содержание · Работа · Параметры ввода-вывода Скрипт обработки ввода-вывода

### Диалог ввода-вывода

При возникновении ошибок чтения или записи выводится окно, позволяющее выбрать способ обработки ошибок ввода-вывода.

Окно содержит информацию об ошибке: номер диска в массиве (или `#0` для одиночного диска), диапазон секторов, при обращении к которым возникла ошибка, число попыток обращения, номер и описание ошибки. После нескольких повторных попыток, определенных параметрами, программа переходит в режим ожидания (если не выбран режим автоматического пропуска ошибок), и кнопка "Повторить" становится активной. Сообщение выводится перед тем, как секторы будут записаны в место назначения.

Прервать: Прервать текущую операцию.

При нажатии на кнопку `Прервать` секторы с ошибками не будут скопированы в место для записи (это поведение может быть изменено в следующих версиях). Кнопка может быть неактивной, если операция не может быть прервана в данный момент.

Повторить: Повторить попытку доступа.

В некоторых случаях возможно успешное считывание информации с диска после нескольких дополнительных попыток. В этом случае выполнение операции продолжается без искажения информации.

Игнорировать: Продолжить операцию, проигнорировав ошибку.

Текущая операция будет продолжена, но часть информации будет искажена. Если ошибка возникает при чтении структуры файловой системы, то могут быть потеряны некоторые файлы, нарушена структура директорий.

Игнорир. все: Продолжать операцию, пропуская все аналогичные ошибки.

После нескольких повторных попыток, определенных параметрами, программа не переходит в режим ожилания, ошибка игнорируется, продолжается выполнение текущей операции.

Reset: Открыть устройство заново в случае переподключения (только в Windows NT+).

Параметры: Параметры доступа к диску

Подтвердить, Отмена: Используется для переменной `%CONFIRM%` в Скрипте обработки ввода-вывода