Spis treści · Praca · Parametry We/Wy Skrypt obsługi We/Wy

### Okno dialogowe We/Wy urządzeńia

Jeśli wystąpi błąd podczas We/Wy urządzenia a następnie pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać sposób obsługi błędu.

Wyświetlane są następujące informacje: numer dysku w RAID (lub `#0` na jednym dysku), numery sektorów, w których wystąpił błąd, numer próba, numer błędu i opis błędu. Po kilku próbach (określone przez parametry) program czeka na reakcję użytkownika (chyba, że pomijanie błędów trybie w parametrach jest zaznaczona), a przycisk `Ponów` staje się aktywny. Pojawi się okno dialogowe wcześniej niż sektory zostaną skopiowane do celu.

Przerwij: Przerwij bieżącej operację We/Wy.

Naciśnięcie Przerwij powoduje sektory błędów nie zostaną skopiowane do miejsca przeznaczenia (zachowanie to może ulec zmianie w przyszłych wersjach). Przycisk jest nieaktywny, jeśli operacja nie może być przerwana.

Ponów: Spróbuj ponownie We/Wy.

W niektórych przypadkach możliwe odczytać sektora i nadal bez zniekształceń danych po kilku próbach. Przycisk jest nieaktywny podczas We/Wy jest w toku.

Ignoruj: Kontynuacja pracy ignorując błąd.

Obecne działania będą kontynuowane, ale najprawdopodobniej z zniekształcenie danych. Podczas czytania struktur systemu plików może spowodować utratę niektórych plików i uszkodzenie struktury katalogów.

Ignoruj wszystkie: Kontynuacja pracy ignorowanie wszelkich podobnych błędów.

Po kilku próbach (określone przez parametry) program nie czeka na wyborem użytkownika, ale zignorować błąd i kontynuować bieżącą działalność.

Reset: Reset: Otwórz ponownie urządzenie po odłączeniu/mocowania (Windows NT+ tylko).

Parametry: ustawienia We/Wy urządzenia

Potwierdź, Anuluj: Służy do zmiennej `%CONFIRM%` w Skrypte obsługi We/Wy urządzenia