Spis treści · Praca · Menu · Dysk

## Zarządzanie partycjami

Narzędzie do przeglądania, przeszukiwania i otwarcia woluminów, a także na proste zarządzanie partycji na dyskach MBR stylu. Pamiętaj, aby przeczytać ostrzeżenie przed rozpoczęciem pracy.

Zarządzanie partycji zawiera przywracanie usunięte i utraconych partycji, przywracanie sektora rozruchowego z kopii i innych narzędzi. Możesz działać FAT (FAT12/16/32), NTFS, exFAT i ExtFS (Ext2/3/4) woluminów. Jednak tylko FAT i NTFS woluminy mogą być otwarte i samorządowych. GPT stylu dyski są obsługiwane w trybie tylko do odczytu. Inne style (np. dysków dynamicznych) nie są obsługiwane i partycji na takich dyskach może być wyświetlany jako znaleziono.

Po wybraniu pola wyboru `znajdź` szybkie wyszukiwanie za utracone i usunięte partycje jest wykonywana. Szybkie wyszukiwanie FAT/NTFS/exFAT/ExtFS woluminów jest obsługiwany. W przypadku bardziej skomplikowanych i głębsze wyszukiwanie, użyj NTFS lub FAT wyszukiwania. Woluminy otwarty po NTFS lub FAT wyszukiwania są dodawane do listy znalezionych partycji i stają się dostępne dla zarządzania partycji (np. odzyskiwanie jest możliwe, jeżeli ważne sektory startowe znajduje).

Aby zapobiec okno dialogowe "Partycje" pojawiają i automatyczne wyszukiwanie partycji odznacz pole `Pokaż partycje`, gdy otwarcie urządzenia lub zabudowania macierzy RAID.

Pola wyboru trybu informacji:

- `znajdź`: wyświetlanie znalezionych partycji
- `tablice`: wyświetlenia AMBR tablic partycji
- `szczegóły`: wyświetlanie informacje o partycjach z tablic i sektorów startowe odpowiednio w kilku linii na partycji

`(A)` - startowy (aktywne) stan partycji (kolumna `Particja`).

`Wskaźniki` - diagnostyczne wskaźniki woluminów (wskazać obecność struktury korespondent):

- `T` – tablica partycji;
- `E` – wpis w tablicy;
- `B` – sektor rozruchowy woluminu;
- `C` – kopię sektora startowego;
- `F` – MFT (0) dla systemu plików NTFS lub główny katalog dla FAT (jest testowany podczas otwarcij wol. FAT);
- `f` – MFTMirr(0) dla NTFS;
- `x` – struktura jest nieobecny lub uszkodzony;
- `` – struktura nie jest przetestowany.

Czerwony kolor wskazuje błędy w partycjonowani.

### Okno dialogowe "Partycje" · Komendy

Uwaga! Partycjonowanie modyfikacji może spowodować brak możliwości uruchamiania z dysku lub niedostępność niektórych partycji po zastosowaniu. Nie wolno modyfikować podział bagażnika i dysk systemowy. Użyj alternatywnego dysku startowego lub podłączyć dysk jako wtórną do innego komputera. Uruchom program z urządzenia, które nie zostaną zmienione i zapisać bieżące partycjonowanie do pliku na urządzenie, które nie zostaną zmienione. Po zastosowaniu uruchom ponownie komputer lub podłączyć urządzenia typu plug dla zmiany odniosły skutek. Anuluj `chkdsk` użytkowych (przez naciśnięcie dowolnego klawisza), jeżeli uruchamia się automatycznie przy starcie, ponieważ może to spowodować niepodlegające zwrotowi uszkodzenia danych.

Użyj przycisk `Menu`, aby wywołać menu z operacji dostępnych dla wybranej partycji.

Zmiany partycjonowanie jest w toku do momentu naciśnięcia przycisku `Zastosuj` lub stosowania komendy menu Zastosuj partycjonowanie.

#### Otwórz wolumin

Otwórz wolumin, aby wyświetlić i odzyskać pliki.

#### Pokaż litery woluninów

Wyświetlanie litery woluninów nadany przez OS.

#### Szukaj FAT, NTFS w partycji

Szukanie FAT, NTFS

#### Utwórz Obraz/Klonuj...

Wywołać okno dialogowe Skopiuj sektory do tworzenia obrazu partycji lub klonowania partycji.

#### Wstaw partycje (Undelete)...

Wstaw utracone lub usunięte wolumen jako podstawową lub logiczną partycję do dysku. Nieprawidłowy partycji może uniemożliwić wstawiania, więc muszą być usunięte przed wstawiania. Całkowicie uszkodzone partycje mogą być resetowane za pomocą komendy Wstaw/usuń sygnaturę MBR stosowane do najwyższego elementu. Należy dodać partycje od początku do końca dysku. Możesz wstawić do 4 partycji (jako główny), jeśli nie ma odległość między nimi.

#### Usuń partycje...

Usuń istniejących partycji lub tablicy partycji. Niektóre błędy podziału może być ustalona przez usuwanie i wstawianie partycji.

#### Tworzenie partycji RAW...

Tworzenie niesformatowany (RAW) partycji w nieprzydzielone miejsce. Jeśli nie ma błędów partycjonowania zalecane jest używać tylko standardowych narzędzi systemu do tworzenia i usuwania partycji.

#### Przywrócenie sektora rozruchowego z kopii (zamieniać)...

Wymienić uszkodzone boot sektora z kopii zapasowej.

#### Aktywuj/dezaktywuj partycje jako startową...

Ustawić lub zresetować aktywny `(A)` status partycji rozruchowej.

#### Wstaw/usuń sygnaturę MBR/Boot... (MBR On/Off)

Ustawić lub zresetować podpis sektora rozruchowego (`0xAA55`).

#### Odrzuć zmiany partycjonowania

Anuluj zmiany podziału i wyświetlania bieżącego partycjonowania.

#### Załadować partycjonowanie z pliku...

Załaduj partycjonowania dysku z pliku. Aby zastosować załadowany partycjonowania dysku użyj polecenia `Zastosuj`.

#### Zapisz bieżące partycjonowanie do pliku...

Zapis aktualnego partycjonowania do pliku dla kopii zapasowych. Nie próbuj oszczędność jeśli nie ma partycjonowania na dysku (jeśli nie ma wskaźnik `T` na pierwszej linii).

#### Zastosuj partycjonowanie...

Napisz zmian partycjonowania do dysku. Zostaniesz poproszony o kopii zapasowej obecnego podziału do pliku przed zastosowaniem.