Содержание · Работа · Меню · Диск
Диалог ввода-вывода Скрипт обработки ввода-вывода

## Параметры ввода-вывода

Пропускать ошибки ввода-вывода. При выборе опции в случае ошибки будет выполнено несколько дополнительных попыток, определенных `числом авто-повторов`, и операция будет продолжена. Если опция выключена, то после дополнительных попыток программа переходит в режим ожидания выбора пользователя в окне Диалога ввода-вывода.

Не ждать, если устройство не готово. При выборе опции операция будет продолжена даже в случае ошибки, связанной с отсутствием готовности устройства. При отключении опции ожидается реакция пользователя (в Диалоге ввода-вывода).

всегда: применить выбор также к последующим операциям.
сейчас: применить только к текущей операции.

Число авто повторов при ошибке CRC. Число дополнительных попыток доступа, выполняемых автоматически в случае ошибки ввода-вывода, перед переходом в режим ожидания или перед продолжением операции.

Если выбрано нулевое (`0`) значение числа повторов, то дополнительные попытки доступа не производятся, при этом в `буфер ввода-вывода` не считываются оставшиеся секторы блока, следующие за ошибкой.

Если указано ненулевое значение, то производится повторное посекторное считывание блока до сектора с ошибкой включительно. Доступ к сектору с ошибкой производится до успешного считывания или до достижения указанного числа повторов.

Увеличение числа повторов увеличивает процент успешно считанных данных, но уменьшает оставшийся ресурс диска, увеличивая нагрузку.

Число авто повторов, если сектор не найден. Аналогично для ошибки "сектор не найден".

Если в результате чтения содержимое буфера не изменилось (или оказалось заполнено нулями), то предполгается, что сектор не найден.

Величина перескока в случае ошибки (в секторах). Число последующих секторов, которые будут пропущены после первого встретившегося сектора с ошибкой.

Пропущенные секторы будут заполнены `Заполнителем`. Если поврежденные секторы на диске располагаются группами, то перескок позволяет существенно снизить нагрузку на диск, а также предотвратить разрастание плохих областей, однако уменьшает процент успешно восстановленных данных, если на диске имеются только одиночные плохие секторы.

Прочитать назад после перескока. Прочитать пропущенные в результате перескока секторы обратным ходом до повторного натыкания на ошибку.

Опция недоступна, если выбрана большая величина перескока. Обратное чтение позволяет повысить качество восстановления при некотором увеличении нагрузки на диск.

Заполнитель. 4-x байтное шестнадцатиричное значение для заполнения секторов, пропущенных при перескоке.

Размер буфера ввода-вывода (в секторах). Максимальное число секторов, передаваемых одним блоком в операциях ввода-вывода.

Таймаут, мс. Время ожидания ответа устройства (в миллисекундах).

В DOS параметр доступен, если диск открыт через `ATA interface`.

В Windows NT+ параметр доступен, если диск открыт с параметрами `IO R/W File` и `Overlapped`. Однако, параметр не управляет вводом-выводом.

SCSI таймаут, с. Таймаут для SCSI-драйвера.

Параметр доступен в Windows NT+, если диск открыт с выбранной опцией `IOCTL SCSI`.

Скрипт... Скрипт обработки ввода-вывода