Spis treści · Praca · Menu · Dysk Okno dialogowe We/Wy Skrypt obsługi We/Wy

## Parametry We/Wy dysku

Pomiń błędy We/Wy. Jeśli wystąpi błąd i opcja ta jest zaznaczona, to pracy We/Wy w dalszym ciągu po określonej ilośća ponowny prób. W przeciwnym wypadku po szeregu prób operacja zostanie zawieszone do wyborza użytkownika w oknie dialogowym We/Wy.

Nie czekaj, jeśli urządzenie nie jest gotowe. Jeśli opcja jest zaznaczona, to operacja We/Wy trwa nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest gotowe. W przeciwnym wypadku reakcja użytkownika jest wymagane (okno dialogowe We/Wy).

zawsze: odnoszą się do przyszłych działań.
teraz: odnoszą się do bieżącej działalności.

Ilość ponowny prób przy błędzie CRC. Ilość dodatkowych prób We/Wy przed przejściem w tryb gotowości do reakcji użytkownika lub kontynuowanie pracy.

Wartość zero (`0`) oznacza brak dodatkowych prób, niniejszym reszty sektorów bloku po błędzie nie będą odczytywane do `bufora We/Wy`.

Jeżeli wartość jest różna od zera to sektory są ponownie przeczytać jeden po drugim, aż do spotkania sektora błąd. Sektor zawierające błąd jest odczytu do liczby prób lub sektor jest odczytywany pomyślnie.

Zwiększenie liczby powtórzeń zwiększa się procent danych odczytanych ale zmniejsza żywotność urządzenia ze względu na duże obciążenie.

Ilość ponowny prób przy błędzie Seek. To samo dla błędow typu "sektor nie został znaleziony".

Błędu wejścia zakłada się błędu poszukiwania, jeśli zawartość bufora We/Wy nie zmienił się po We/Wy (lub jest wypełniony zerami). Zazwyczaj błędy poszukiwania znacząco spowolnić We/Wy i nie podlegają odzyskiwalny po dodatkowych prób.

Liczba sektorów pomijanych po błędzie. Liczbę sektorów, aby pomijać po nieodwracalne napotyka błąd.

Pominięte sektory będą wypełnione wartości. Jeśli istnieją obszary kolejnych uszkodzonych sektorów, to pomijanie znacznie skraca ładowanie urządzenia. Niniejszym procent danych odczytanych zmniejszy się, jeżeli są indywidualne uszkodzonych sektorów.

Czytaj wstecz. Czytaj pominięte sektory do tyłu, źle spotkania uszkodzonego sektora.

Opcja jest niedostępna, jeśli liczba sektorów, aby przejść jest zbyt duży. Funkcja poprawia jakość odtwarzania danych po sektorach pomijanie jest używany.

Wypełniacz. 4-bajtowe wartości szesnastkowej wypełnić sektory pomijanych podczas przeskoczyć.

Ilość sektorów w buforze We/Wy. Maksymalną liczbę sektorów przekazywane w formie jednego bloku We/Wy.

Timeout, msec. Czas (w milisekundach) oczekiwania na odpowiedź urządzenia.

Pod DOS ta opcja jest dostępna otwarciu urządzenia przez `ATA interface`.

W systemie Windows NT+ opcja jest dostępna, jeśli urządzenie jest otwarte z parametr `Overlapped` sprawdzone i wybranej opcji `IO R/W File`. Jednak czas oczekiwania w rzeczywistości nie kontroluje czasu We/Wy.

SCSI timeout, s. Limit czasu dla SCSI sterownik We/Wy.

Opcja ta jest dostępna w systemie Windows NT+, jeśli urządzenie jest otwarte z wybranej opcji `IOCTL SCSI`.

Skrypt... Skrypt obsługi We/Wy