Spis treści · Instalacja i uruchamianie

## Wymagania systemowe

### Common Requirements

- Dyski: bez znaczących uszkodzeń fizycznych.
  Uwaga! Jeśli są problemy fizyczne (obce dźwięki, komunikaty o błędach, powoli wydajność, itd.) zaleca się odwołanie do specjalistów.
- Aby zapisać/wykorzystanie wyników, raportów i ustawień, sprawne partycja jest wymagane, które jest obsługiwane przez system operacyjny (w szczególności partycji FAT jest wymagane do pracy w DOS/Win9x/ME).

### Windows 2K+ (2K/XP/Vista/7 itd.)

- 32-bitowe wersje działa w systemie Windows, zarówno 32-bitowych i 64-bitowych.
- Uprawnienia administratora.
- Urządzenia: obsługiwane przez OS.
  Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB pod Windows Vista/7/8 najnowsze wersje sterowników kontrolera musi być zainstalowany. Aby pracować z 128 GB i większe dyski pod Windows 2K/XP niektóry Service Pack musi być zainstalowany i LBA48 wsparcia musi być włączony w rejestrach.

### Windows 98/ME

- Urządzenia: obsługiwane przez OS.
  Uwaga! Windows 9x/ME obsługuje 128 GB i większych dysków nieprawidłowo, chyba że specjalne łatki są zainstalowane.
  W tym przypadku przeładowania komputera w trybie MS-DOS i korzystać z wersji DOS oprogramowania do dostępu do dysków przez BIOS lub interfejsu ATA.

### DOS

- OS: MS-DOS 5.0+ zgodne.
- Dyski: obsługiwane przez BIOS lub wspieranie ATA interfejs (IDE lub SATA).
  Dyski SATA mogą być przełączane w tryb IDE zgodny w BIOS.
- DOS Extender (na przykład, plik CWSDPMI.EXE ((c) 2000 CW Sandmann) w katalogu programu).
- Co najmniej 200 kB niskiej wolnej pamięci.
- Co najmniej 64 MB pamięci rozszerzonej.
- DOS sterownik długo nazwa może być wymagane dla lepszej obsługi nazwę bez zastępowania w trakcie odzyskiwania (np. DOSLFN.COM (c) Haftman software).
- Mouse z załadowanego sterownika mogą być stosowane.

### Linux

- OS: Nowoczesne wersje Linux.
- Urządzenia: obsługiwane przez OS.
- Praw superużytkownika.
- Główny terminal lub emulator terminala (xterm, Konsole, Gnome-Terminal, itp.).