Содержание · Работа · Меню · Сервис

### Копировать секторы

Инструмент для создания образов дисков, разделов, томов, заливки образов, клонирования дисков, копирования дисковых объектов. Для вступления изменений в силу в ОС может понадобиться перезагрузка. Также см. Блокировка томов в Windows.

#### Параметры копирования

Кнопка | Назначение
--- | ---
`Диск` | Выбор диска, тома, образа в качестве источника/места для записи
`Раздел` | Выбор раздела в качестве источника/места для записи (предварительно необходимо выбрать `Диск`). Чтобы целиком выбрать текущий диск или массив, следует указать верхний пункт в списке разделов
`Файл` | Использовать файл в качестве источника/места для записи
`Редактор` | Использовать объект, открытый в Дисковом редакторе, в качестве источника
`Выделение` | Использовать выделенный в дисковом редакторе блок в качестве источника

Поля ввода `Начальный сектор`, `Конечный сектор`, `Число секторов`, `Начальный байт`, `Конечный байт`, `Размер в байтах` для источника заполняются автоматически при выборе источника с помощью кнопки. Значения полей можно изменить, чтобы выбрать диапазон для копирования внутри выбранного объекта. Если в качестве источника выбран файл или объект дискового редактора, то значения полей указываются в байтах.

Поле ввода `Начальный сектор` для приемника (места для записи) также заполняется автоматически при выборе приемника с помощью кнопок `Диск`, `Раздел`. `Начальный сектор` указывается относительно начала объекта, выбранного в качестве приемника. `Начальный сектор` источника всегда соответствует `Начальному сектору` приемника (независимо от направления копирования).

Поле ввода `Продолжить с` - это позиция, начиная с которой будет продолжена запись в файл. В случае `обратного хода` копирование в файл начнется перед указанной позицией и продолжится в направлении к началу (например, если установлено значение `10`, то скопируется сектор `9` и далее к началу). Если в качестве источника также выбран файл/объект, то позиция указывается в байтах.

`Обратный ход`: копирование в направлении от конца к началу. Используется для создания образа при проблемах с диском.

#### Продолжение копирования

Чтобы продолжить копирование в диск/раздел обычным (прямым) ходом, следует увеличить `Начальный сектор` источника и `Начальный сектор` приемника на одно и то же значение, равное числу ранее скопированных секторов.

Чтобы продолжить копирование в диск/раздел обратным ходом, следует уменьшить только `Конечный сектор`/`Число секторов` источника.

Чтобы продолжить запись в файл (создание ранее начатого образа), нужно изменить только значение позиции для продолжения (поле ввода `Продолжить с`), а все поля источника следует оставить без изменений (независимо от направления копирования).

С помощью параметров ввода-вывода можно управлять обработкой ошибок во время копирования (установить число повторов, пропуск секторов, и т.д.).

Если в программе собран массив RAID, то он может использоваться качестве источника/приемника.

С помощью кнопки `Диск` в качестве источника или приемника также можно выбрать файл (образ диска). В этом случае можно указать параметры копирования, доступные только для диска.

Если в качестве источника используется `Редактор` или `Выделение`, некоторые ошибки (такие как недопустимые номера кластеров или секторов) игнорируются без вывода сообщений.