Spis treści

# Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe Aktywacja Jezyki Ustawienia programu Problemy i ograniczenia Aktualizacje

Uwaga! W przypadku wątpliwości co do stanu fizycznego zdrowia dysku zaleca się odwołanie do specjalistów. Dalsze prace z dyskiem (w tym włączanie) może pogorszyć problem lub spowodować całkowitą niezdolność do odzyskania danych.

Uwaga! Nie należy ładować system operacyjny, instal lub uruchomić program na partycji gdzie utraconych lub uszkodzonych danych znajduje (dane do odzyskania), gdyż może to zostać usunięte bezpowrotnie.
Aby zapobiec zapisywania na problemowy dysk ładować systemu z nośników wymiennych (LiveCD, rozruchowego dysku flash) i uruchomić program z nośników (dyskietka, dysk flash).

Aby zainstalować i uruchomić program wystarczy wszystkie pliki i katalogy, opakowania do oddzielnego katalogu (zachowując strukturę katalogów, może być do nośniku wymiennym) i uruchom plik `dmde.exe` lub `dmde`, zależności od systemu operacyjnego i wersji. Musisz Aministrator/Superuser uprawnienia do pracy z urządzeniami w systemie Windows NT+, Linux. Aby uruchomić oprogramowanie bez praw administratora (do pracy z obrazów tylko) dodaj parametr `notadmin=1` do pliku `dmde.ini`.

## Systemy operacyjne

### Windows 98/ME

Uwaga! Bez specjalnych łatek Windows 9x/ME obsługuje 128 GB i większych dysków nieprawidłowo.
Aby uniknąć problem przeładowania komputera w trybie MS-DOS i wykorzystać DMDE dla DOS do dostępu do takich dysków przez BIOS lub interfejsu ATA lub załadować inny OS.

### Windows 2K/XP

Aby skorzystać z programu należy zalogować się jako Administrator.
Uwaga! Aby pracować z 128 GB i większych dysków trzeba Windows 2K SP4 z LBA48 wsparcie ręcznie włączony do rejestru, lub Windows XP SP2 (LBA48 jest włączony domyślnie).

### Windows Vista/7/8

Aby uruchomić program jako administrator kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i użyć odpowiedniego komendy w menu kontekstowym lub potwierdzić zamówienie elewacji UAC.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB pod Windows Vista/7/8 najnowsze wersje sterowników kontrolera musi być zainstalowany.

### Linux

Na pierwszy przejść do głównego terminalu lub uruchom emulator terminala (Konsole, gnome2-terminal, itp.). Przejdź do katalogu programu i wpisz `./dmde`. Należy uruchomić program jako administrator (superuser) do dostępu do urządzeń. Proszę zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego tych informacji (np. uruchomić `sudo ./dmde` w Ubuntu, przejdź do Root z komendy `su` w systemie Debian w pierwszym, itp.). Być może trzeba ustawić uprawnienia wykonywania dla pliku `dmde`.

### Dysk startowy DOS

Przygotowanie wszelkich startowy dysk DOS (dysk flash) lub dyskietki. Możesz formatu takich dyskietki w systemie Windows za pomocą opcji "Format startowego MS-DOS dysku".

Jeśli brakuje miejsca, aby wyodrębnić pakiet oprogramowania, to skopiować go (w opakowaniu) do katalogu głównego na dysku z plikami z `DOS boot package` i uruchom `dmde.bat` po ładowania. Jeśli chcesz program do automatycznego uruchamiania po prostu zmień nazwę pliku `dmde.bat` w `autoexec.bat`.