Spis treści · Praca · Menu · Dysk

## Wybór urządzenia

Przed wyszukiwanie i otwarcie woluminu lub edycji dysku należy albo otworzyć urządzenia poprzez okno dialogowe "Wybierz urządzenie" lub konstruować RAID.

Dyski logiczne/woluminy / DOS Services (np. do odzyskiwania usuniętych plików ze zdrowych woluminu).

Usuń zaznaczenie pola wyboru `Pokaż partycje` pole wyboru, aby wyłączyć auto otwarte i wyszukiwanie partycji.

Użyj przycisk `Parametry`, aby ustawić obsługu błędów We/Wy urządzenie.

### Windows OS

• IO R/W File | Użyj ReadFile/WriteFile funkcje dostępu do urządzenia
• IOCTL SCSI | Użyj żądanie sterownika SCSI (timeout SCSI można także ustawić)
Overlapped | Pozwól We/Wy Okno dialogowe pojawiały się przed We/Wy wypełnia. Wydaje się bezużyteczne i nie jest zalecane do użytku.

### DOS

ATA Interface | Używa bezpośredniego dostępu do urządzenia poprzez porty (na IDE lub SATA dyski w IDE trybie timeout można ustawić)
BIOS Services | Użyj funkcji BIOS, aby uzyskać dostęp do urządzenia
DOS Services | Użyj funkcji DOS dostęp do dysku logicznego
use DMA | Obsługiwane w Professional Edition tylko

### Linux

Jeśli niektóre specjalne urządzenia nie są wymienione w oknie dialogowym, można je otworzyć za pomocą opcji `Otwórz obraz` i ręcznie wprowadzić ścieżkę do urządzenia, np. `/dev/mmcblk0`.