Spis treści · Praca · Menu · Dysk

## Macierze RAID

### Okno dialogowe "Konstruuj RAID"

Narzędzie dla budowy RAID z indywidualnych dyskiów (lub partycje i obrazy), gdy nie jest możliwe wykorzystanie standardowych narzędzi kontrolera (sprzętowe RAID) lub systemu operacyjnego (oprogramowany RAID).

Jeśli jest to konieczne, dyski muszą być odłączone od kontrolera RAID i podłączone do komputera jako pojedyncze dyski do budowy macierzy RAID.

### Typy RAID

`RAID-0`: Zwykle zawiera dwa dyski, na których informacje są zapisywane na przemian bloki (stripe). Jeśli jeden dysk jest nieobecny tylko niewielkie pliki, które pasują do jednego bloku mogą być odzyskane. RAID-0 jest obsługiwana w trybie odczytu/zapisu.

`RAID-1`: Zwykle składa się z dwóch dysków, dane są duplikowane. Rozmiar paska nie jest używany. Obsługiwane w trybie tylko do odczytu. Jeden healphy dysku może być otwarty jako pojedyncze urządzenie bez utraty danych.

`RAID-4`: Zwykle składa się z trzech dysków. Jeden dysk jest na parzystości. Dane są na przemian dyski odpoczynku. Możliwe jest odzyskiwanie wszystkich danych, bez jednego z dysków. Użyj `Pusty dysk` zamiast nieobecnego urządzenia. Obsługiwane w trybie tylko do odczytu.

`RAID-5`: Zwykle zawiera trzy dyski (lub więcej). Dane są na przemian wszystkie dyski niniejszym jeden blok parzystości na bloki pozostałych danych. Istnieją cztery rodzaje obrotu danych na RAID-5. Niektóre RAID (uzwykle sprzętu) może opóźnić parzystości (delayed parity). Możliwe jest odzyskiwanie wszystkich danych bez jednego z dysków (które powinny być zastąpić z `Pustym dyskiem`). Obsługiwane w trybie tylko do odczytu.

`JBOD/Spanned`: Just związane dysków, które są wykorzystywane jako jeden ciągły dysku. Nie ma przemian danych, rozmiar paska nie jest używany. Danych znajdujących się na dowolnym dysku zostaną utracone jeżeli dysk jest nieobecny. JBOD jest obsługiwana w trybie odczytu/zapisu.

### Parametry RAID

`Rozmiar Stripe`: rozmiar bloku danych obrótu wielkości. Nie używany w RAID-1, JBOD.

`Delay`: stosowane w RAID-5 z opóźnionym parzystości tylko.

`Offset`: przesunięcie rozpoczęcia danych na dysku (zazwyczaj stosowanych w programach RAID).

`Offset i Rozmiar`: przesunięcie partycji i rozmiar dla JBOD/Spanned dysków.

`Pusty disk`: jest używana zamiast dysku nieobecny lub uszkodzony.