Spis treści · Praca · Menu · Narzędzia

### Kopiuj sektory

Narzędzie do tworzenia obrazów dysków, klonów, pisanie obrazów na dysk i kopiowania różnych obiektów na dysku. Aby zmiany odniosły skutek w OS może prawdopodobnie masz przeładować komputer. Zobacz blokowanie woluminu także.

Przycisk | Zgłoszenie
--- | ---
`Urządzenie` | Wybierz urządzenie, logiczne dysku (wolumen), obraz jako źródłowych/docelowych sektory
`Partycje` | Wybierz partycję jako źródłowych/docelowych sektorów (przycisk `Urządzenie`, aby wybrać dysk)
| Aby wybrać cały urządzenia/dysku/RAID kliknij dwukrotnie najwyższej pozycji na liście partycji
`Plik` | Użyj pliku jako źródłowy/docelowy bajtów (lub `Urządzenie` · `Plik obrazu`, aby używać plik jako źródłowe/docelowe sektory)
`Edytor` | Użyj obiekt otwarty w Edytorze Disku jako źródła bajtów
`Wybrane` | Użyj wybranego bloku obiektu Edytorze Disku jako źródło bajtów

Źródłowy `Początkowy sektor`, `Końcowy sektor`, `Liszba sectorów`, `Początkowy bajt`, `Końcowy bajt`, `Rozmiar w bajtach` są wypełniane automatycznie przy wyborze źródła za pomocą przycisków. Pola mogą być zmieniane ręcznie w celu określenia przesunięcia i wielkość porcji do skopiowania.

Docelowy `Początkowy sektor` również wypełniane automatycznie przy wyborze docelowego obiektu za pomocą przycisków `Urządzenie`, `Partycje`. `Początkowy sektor` jest określona w stosunku do początku wybranego obiektu docelowego.

`Kontynuować od`: określenie pozycji, aby kontynuować pisanie do pliku. Nie zmieniaj pola źródła pochodzenia kontynuować tworzenie tego samego obrazu. `Kopia odwrotny` rozpoczyna się obok określonej pozycji i idzie do tyłu (ustawienie `1` tylko kopiuje sektor `0`).

`Kopia odwrotny`: kopiowanie od końca do początku. Być może przydatne przy tworzeniu obrazu dysku z uszkodzonymi sektorami.

Zestaw Parametry We/Wy disku dla obsługi We/Wy błędów podczas kopiowania (liczba prób, bloków należy przeskoczyć, itp.).

Skonstruowanny RAID mogą być wykorzystywane jako źródło/docelowy.

Kiedy `Edytor` lub `Wybrany` jest używany jako źródło to niektóre błędy (np. nieprawidłowa klastra lub numerów sektorów) zostaną zignorowane.